**工程量清单说明**

1. 本工程为包工包料交钥匙工程，本清单所列材料种类及数量均为暂估，仅作参考，报价不仅限于本清单，投标单位自行估计损耗。请在投标报价时列出详细明细。
2. 清单中已包含变电房至厂房内照明总控箱、设备用电总控箱安装工程所需电缆以及安装辅料（清单数量仅供参考，报价数量请以施工图纸和现场勘察为准）。
3. 室外变电所至厂房内电缆管网已铺设，只需穿线即可。
4. 室内至厂房照明总控箱的电缆YJV-3\*120+2\*70走桥架，桥架XQJ-C-200\*100工程量按132米计取（该量已含入清单内），桥架高度为8m；
5. 所有桥架材质均为镀锌钢板，厚度为2mm；
6. 请各投标单位报价时列明各元件、电缆及桥架品牌、型号及规格，采用所有材料均为工业电力标准，品牌类型仅限于邀标公告内所列品牌。
7. 后附设备电力图及变电站至厂房接电图。

**答疑电话：马老师 63610659**

**李老师13340247377**